本案为产品外观造型及结构优化项目。

1. 项目确定设计合作及委托后，设计委托方提交该产品结构原理图，及已论证选用的备件型号及实物（便于实物尺度测绘及结构安排优化，项目结束后返还）
2. 设计方就市场现有同类产品做出比较分析（涵盖材质、结构、用户体验分析。。）双方协商讨论后，确定委托方需求及目标。
3. 设计方就产品设计目标提交造型草案2至3套及方案说明（涵盖材质、结构、用户体验分析）
4. 交流后委托方选定一款方案
5. 设计方提交产品SOLIDWORKS 结构图及涂装效果方案（2款涂装选样效果图方案）
6. 委托方确认，平台付款。
7. 项目结束后，设计方有义务配合委托方就模具制造及样品打样与生产方提供咨询及配合调整（根据实际情况，产生费用协商落实）
8. 项目设计报价 8000 元。一品平台托管

消毒灯造型设计要点

本产品为医疗用设备且安装环境动态/紧凑。造型设计遵从：造型曲面衔接，益清理、不藏污纳垢，开关与灯壳一体化，感应触摸。隐藏或覆盖固定螺丝，装配完毕，消毒灯与安装面平滑衔接，不产生卫生死角

1. 上封盖曲面设计
2. 反光板与上封盖曲面造型浑然一体，结构分离
3. 安装顺序：底壳及反光板螺丝固定-----灯管-----上盖覆盖
4. 改造升级原开关，机械按钮升级为触摸感应开关